<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Coté Cuivre</text>
<text>Coté Cuivre</text>
<text>Coté Cuivre</text>
<text>Coté Cuivre</text>
<text>DMX 1.1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="751xx">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="optocoupler">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="0207/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 12 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-7">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 7 mm</description>
</package>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<packages>
<package name="78XXL">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-254">
<packages>
<package name="3POL254">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="arduino">
<packages>
<package name="MEGA_ARDUINO_2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="trafo">
<description>&lt;b&gt;Transformers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;trafo-b.lbr: transformers from BLOCK
&lt;li&gt;trafo-e.lbr: transformers from ERA
&lt;li&gt;trafo-r.lbr: ring cores
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="VR07,5-2">
<description>&lt;b&gt;TRANSFORMER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 primary winding, 2 secondary windings, mounting holes</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fuse">
<description>&lt;b&gt;Fuses and Fuse Holders&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SH22,5">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; grid 22,5 mm, OGN0031 8201 Schurter (Buerklin)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="751xx" package="DIL08" value="75176AP"/>
<element name="IC2" library="751xx" package="DIL08" value="75176AP"/>
<element name="OK1" library="optocoupler" package="DIL08" value="HCPL2630">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-2630-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9994904"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="88H7813"/>
</element>
<element name="R1" library="resistor" package="0207/12" value="120"/>
<element name="R2" library="resistor" package="0207/12" value="470"/>
<element name="R3" library="resistor" package="0207/12" value="120"/>
<element name="R4" library="resistor" package="0207/12" value="120"/>
<element name="R5" library="resistor" package="0207/12" value="120"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148DO35-10"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148DO35-10"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148DO35-10"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148DO35-10"/>
<element name="C1" library="resistor" package="E2,5-7" value=""/>
<element name="IC3" library="v-reg" package="78XXL" value=""/>
<element name="OK2" library="optocoupler" package="DIL08" value="HCPL2630">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-2630-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9994904"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="88H7813"/>
</element>
<element name="R6" library="resistor" package="0207/12" value="470"/>
<element name="DMX-T" library="con-phoenix-254" package="3POL254" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="DMX-R" library="con-phoenix-254" package="3POL254" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="C2" library="resistor" package="C025-024X044" value=""/>
<element name="IC4" library="arduino" package="MEGA_ARDUINO_2" value=""/>
<element name="TR1" library="trafo" package="VR07,5-2" value=""/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148DO35-10"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148DO35-10"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148DO35-10"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148DO35-10"/>
<element name="C3" library="resistor" package="E2,5-7" value=""/>
<element name="IC5" library="751xx" package="DIL08" value="75176AP"/>
<element name="OK3" library="optocoupler" package="DIL08" value="HCPL2630">
<attribute name="OC_NEWARK" value="88H7813"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-2630-000E"/>
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9994904"/>
</element>
<element name="R21" library="resistor" package="0207/12" value="120"/>
<element name="R22" library="resistor" package="0207/12" value="470"/>
<element name="R23" library="resistor" package="0207/12" value="120"/>
<element name="DMX-T1" library="con-phoenix-254" package="3POL254" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="F1" library="fuse" package="SH22,5" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="96F8317"/>
<attribute name="MPN" value="0031.8201"/>
<attribute name="MF" value="SCHURTER"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1162740"/>
</element>
<element name="AC-1" library="con-phoenix-254" package="3POL254" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R7" library="resistor" package="0207/12" value="1000"/>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R8" library="resistor" package="0207/12" value="1000"/>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R9" library="resistor" package="0207/12" value="1000"/>
<element name="LED3" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R10" library="resistor" package="0207/12" value="120"/>
<element name="C4" library="resistor" package="C025-024X044" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="TR1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="TR1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="IC3" pad="IN"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="OK1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="DMX-T" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="DMX-T" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="DMX-R" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="DMX-R" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="OK1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="DMX-T" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="IC3" pad="GND"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="OK2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="DMX-R" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="OK3" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="DMX-T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="OUT"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="OK1" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="OK3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="OK2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="OK2" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="OK2" pad="8"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$97">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="OK1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$100">
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="TR1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$101">
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="TR1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$102">
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND1">
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="OK2" pad="5"/>
<contactref element="OK1" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="OK3" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$104">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="OK3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$105">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="DMX-T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$106">
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="DMX-T1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$107">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$108">
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="OK3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$110">
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="TR1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="AC-1" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$103">
<contactref element="AC-1" pad="2"/>
<contactref element="TR1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC4" pad="36"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC4" pad="33"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC4" pad="34"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC4" pad="45"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC4" pad="81"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC4" pad="82"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC4" pad="47"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC4" pad="48"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
